|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 화학물질관리법 시행규칙 [별지 제47호의2서식] | | |  |
| **시약 정보 요약서** | | 이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2제1항에 따라 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다. | |
| 판매업 상호(명칭) | 한샘과학 | | |
| 판매업 주소 | 서 서울 종로구 돈화문로 11가길 59 B126호 | | |
| 판매업 대표전화 | 02-741-5975 | | |
| 유해화학물질  정보 | 물질명 | 수산화나트륨 | |
| 고유번호 또는 CAS No. | 1310-73-2 | |
| 용도 | 실험용 | |
| 취급 기준 준수 | 취급시설 | 배기설비 가동 / 용기밀폐 | |
| 화학사고 예방 | 모든 점화원을 제거하시오  엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예  방조치를 따르시오.  용기에 물이 들어가지 않도록 하시오  위험하지 않다면 누출을 멈추시오  적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나  누출물에 손대지 마시오  피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 | |
| 보관·저장 | 금속부식성 물질이므로 (제조자 또는 행정관청에서 정한) 내부식성  용기에 보관하시오.    빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에  되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.    원래의 용기에만 보관하시오.    음식과 음료수로부터 멀리하시오.    잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.    피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 | |
| 운반 | 자료없음 | |
| 기타 | 피해야 할 조건    열    피해야 할 물질  가연성 물질, 환원성 물질,금속 | |
| 210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)] | | | |